**ReadMe**

תחילת יום עבודה:

1. יש לוודא כי כלל המתגים כבויים.
2. יש להכניס את מלאי הפתיחה בחלונית Watch1 (לתת, שמרים וכשות).
3. על מנת להפעיל את המערכת יש ללחוץ על מתג (נורה תידלק).

שלב הבישול:

1. יש להזין בAnalog Input-1 את הסוג הבירה המבוקש (לאגר- 0-5 פילזנר- 6-10).
2. להתחלת שלב הבישול הרם על מתג (נורה תידלק ל-4 שניות).

שלב התסיסה:

1. יש להרים את מתג .
2. נורות ו- יהבהבו לסירוגין למשך זמן התסיסה (3 שניות ללאגר ו-4 שניות לפילזנר).

שלב האיחסון:

1. יש להרים את מתג .
2. עבור אריזת בקבוק בודד בשישייה יש להרים את מתג .
3. נורה תידלק במשך כל אריזת השישייה.

אם מעוניינים לייצר עוד שישייה:

1. יש לוודא כי כלל המתגים כבויים.
2. יש לחזור לשלב 4.
3. יש לשים לב שהמערכת לא תיתן להמשיך לתהליך הבישול אם אין מספיק מלאי של חומרי גלם ונורה תיכבה.

מקרה חירום:

1. יש ללחוץ על מתג .
2. מסתיים יום העבודה ונורה תיכבה.